#### 1.帧结构

表格

描述已自动生成

两者帧结构不同处主要在在控制段、CRC段和数据段：CANFD相比CAN2.0是没有RTR【远程传输请求位】，新增了FDF（EDL）【CAN FD帧】、BRS【位速率切换，使用CANFD加速必须使能此位】、ESI【错误状态指示器】。

#### 2.帧类型

CANFD无遥控帧。

#### 3.Bit时间.

图示

中度可信度描述已自动生成

图示

描述已自动生成

每个段由多个时间单位组成。

表格

描述已自动生成